 ***Rapport d’inspection CTS.52***

**Référentiel :**

* Décret n° 73-1007 du 31 Octobre 1973 modifié relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, codifié sous les numéros R. 143-1 à R. 143-47 - R 184.2 et R.184.3 du Code de la Construction et de l'Habitation.
* Arrêté du 25 juin 1980 modifié (règlementent incendie dans les ERP).
* Arrêté du 23 janvier 1985 modifié (règlement CTS).
* Décret n° 95-260 du 8 mars 1995 et sa Circulaire du 22 juin 1995.

**RAPPORT n°**

**MANIFESTATION** :

**Date(s) :**  début : fin :

**Adresse du lieu de montage :**

**Type d’activité** :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Type | Surface accessible  au public en m² | Base calcul | Calcul Effectif  admissible |
| Spectacle ou réunion  debout | L |  | 3 pers/m² |  |
| Spectacle assis | L |  | nombre de sièges |  |
| Restauration debout | N |  | 2 pers/m² |  |
| Restauration assise | N |  | 1 pers/m² |  |
| Bal | P |  | 4/3m² |  |
| Exposition Foire | T |  | 1 pers/m² |  |
| Autre |  |  | Voir Rglmt ERP |  |

**Organisateur/Exploitant, Nom Adresse:**

**Monteur, Nom Adresse:**

**Propriétaire  du CTS, Nom Adresse :**

**Personne chargée de la mission CTS 52 :**

Date et heure de la fin de visite :

**DESCRIPTION DE L’ETABLISSEMENT**

CTS n° date d’homologation : Validité :

Largeur : Longueur : Hauteur :

Couleur couverture : Couleur entourage :

**LEGENDE**

* **S :** l’avis S exprime le constat d’un maintien de l’état de conformité, acquis lors de la mise en service ou après une transformation importante, d’un établissement ou d’une installation. Il valide un fonctionnement, un entretien et une maintenance des installations et des équipements en adéquation avec les conditions d’exploitation de l’établissement.

Lorsque le vérificateur ne dispose pas des éléments lui permettant d’établir avec certitude le référentiel réglementaire applicable à tout ou partie de l’objet de sa mission, le maintien à l’état de conformité est apprécié par rapport aux dispositions réglementaires en vigueur. Dans ce cas, s’il est constaté un écart, celui-ci ne peut conduire à un avis satisfaisant que s’il ne reflète pas une situation risquant de compromettre la sécurité du public.

* **NS :** cas ne faisant pas l’objet d’un avis satisfaisant, non vérifié, sans objet, ou hors mission
* **SO :** Les avis SO sont émis lorsque l’établissement n’est pas concerné par certaines dispositions ou lorsqu’il ne comprend pas d’installations techniques mentionnées dans le règlement de sécurité. Le vérificateur peut regrouper plusieurs articles, voire des sous-sections, sections ou chapitres sur une seule ligne lorsque les dispositions qui y sont visées sont sans objet.
* **NV :** la non-vérification de l’installation, ou de parties d’installations, pour des raisons d’exploitation ou d’inaccessibilité est signalée et motivée au sein du rapport.

**VERIFICATIONS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Documentation - PV** |  | Constat |
| Extrait(s) de registre(s) de sécurité CTS 30 |  |  |
| Extrait(s) de registre(s) partie « organisateur » |  |  |
| Plan de situation/Implantation |  |  |
| Plan des aménagements |  |  |
| Dossier de demande d’autorisation à la mairie CTS 31 |  |  |
| PV Vérif. installations élec. **ajoutées** CTS 33 NFC 15100 |  |  |
| PV Vérif. installations élec. **ajoutées** CTS 33 art CTS |  |  |
| PV Vérif. chauffage **ajouté** CTS 35 |  |  |
| PV Vérif. Installations autres **ajoutées** CTS 35 |  |  |
| PV M3 aménagements (mobiliers) CTS 12 |  |  |
| PV M1 éléments flottants, décors, CTS 13 |  |  |
| PV M2 tentures, vélums CTS 13 |  |  |
| PV M4 revêtements de sol CTS 13 |  |  |
| Attestation de bon montage |  |  |
| **Implantation CTS 5** |  |  |
| Absence de risque ou de voisinage dangereux |  |  |
| Disponibilité du point d’eau < 200m (si > 700 p) |  |  |
| Maintien du passage libre ½ périmètre ; éclairage |  |  |
| Vacuité, nombre et largeur des voies d’accès SP |  |  |
| Isolement/tiers (8m) ou accessibilité et sorties du tiers |  |  |
| Implantation en espace clos |  |  |
| **Montage, liaisonnement au sol** |  |  |
| Type de liaisonnement (ancrage, lestage…) |  |  |
| Adéquation valeurs montage / valeurs fabricant |  |  |
| Dispositifs de contreventement |  |  |
| Calage |  |  |
|  |  |  |
| **Matières dangereuses CTS 6** |  |  |
| Absence |  |  |
| **Consignes d’évacuation CTS 7** |  |  |
| **N° identification CTS 9** |  |  |
| **Sorties de secours CTS 10 - Circulations CTS 11** |  |  |
| Nombre et largeur (cohérence avec l’effectif) |  |  |
| Circulations principales de 6m |  |  |
| Présence de signalisation (Bandes, Eclairage) |  |  |
| Distance maxi 30m (40 en type T) |  |  |
| Dispositif de manœuvre simple |  |  |
| Disposition des sièges (circulations 1,20m) |  |  |
| Présence Extincteur 6l eau pulvérisée/ sortie, vignette |  |  |
| **Mobilier et sièges CTS 12** |  |  |
| Mobilier fixé ou difficilement renversable |  |  |
| Disposition, fixation des chaises |  |  |
| **Décorations CTS 13** |  |  |
| Fixation des revêtements de sol |  |  |
| Fixation des vélums |  |  |
| **Appareils divers CTS 15** |  |  |
| Chauffage (distance, vignette…) |  |  |
| Appareils de cuisson (absence ou dérogation) |  |  |
| **Installations électriques CTS 16-20 ; 35** |  |  |
| Vignettes ou rapport de vérification annuelle |  |  |
| Présence des extincteurs approprié |  |  |
| Fermeture et fixation des armoires |  |  |
| Disjoncteurs différentiels sur armoires secondaires |  |  |
| Dispositif d'arrêt d'urgence sur le tableau |  |  |
| Guirlande (position, norme) |  |  |
| Prises de courant, canalisations (disposition, C2) |  |  |
| Liaison équipotentielle de l’ossature |  |  |
| **Eclairage CTS 21-24 ;31 bis** |  |  |
| Accrochage des éléments d’éclairage normal |  |  |
| Interrupteur allumage/extinction |  |  |
| Double alimentation du circuit d’éclairage normal |  |  |
| Montage circuit BAES (en amont de la commande) |  |  |
| Essai de déclenchement éclairage de secours |  |  |
| Puissance BAES ( 5 lum/m² circulation) |  |  |
| Eclairage du demi-périmètre extérieur |  |  |
| **Service Sécurité CTS 27 :** désignation/compétence |  |  |
| **Moyen d’alarme sonore CTS 28 (sifflet ou porte voix)** |  |  |
| **Moyen d’alerte CTS 29** |  |  |
| Téléphone |  |  |
| Affichage des consignes d’alerte |  |  |
| **Aménagements Spéciaux CTS 45** |  |  |
| Aménagement projeté (stabilité mécanique) |  |  |
| Elément de structure accessible |  |  |
| Espace libre pas de stockage |  |  |
| Aménagement pour évacuation des fumées en partie haute |  |  |

|  |
| --- |
| **Remarques**(une remarque se veut constructive, n’engage pas le niveau de sécurité prédéfini,  est de nature à apporter des précisions sur l’exécution de la mission, et sur les améliorations possibles) **:** |

PORTEE DU DOCUMENT : Document répondant aux exigences de l’article CTS 52 de l’arrêté du 23 janvier 1985 modifié ne concernant que l’établissement de type CTS ci-après désigné, dans sa configuration à la date de la visite. **Il ne dispense pas l’organisateur de la visite exigée à chaque nouvel accueil de public pendant la durée de la manifestation.**

Date, Signature,